В России на основании Решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) № 08-24-01-001 от 28.04.2008 и № 07-20-03-001 от 07.05 2007 для этих целей выделены частотные диапазоны LPD 433.075 - 434.750 МГц, PMR 446.00625 - 446.09375 и 868,7-869,2 МГц. Эти радиочастоты могут использоваться без оформления специального разрешения ГКРЧ и совершенно бесплатно при условии соблюдения требований по ширине полосы, излучаемой мощности (до 10 мВт в районе частоты 434 МГц, до 500 мВт в районе частоты 446 МГц и до 25 мВт в районе частоты 868 МГц) и назначению радиопередающего изделия.

1. В России по-прежнему сохраняется лицензирование для разработки и серийного производства радиоэлектронного оборудования. Другими словами, диапазон является условно нелицензируемым: для конечного пользователя - да; для производителя - нет.   
2. В российском положении нет ограничения на скважность работы радиоэлектронного оборудования.   
3. Разрешенные частоты и уровни излучаемой мощности в России не совпадают с разрешенными в Европе (см. рис. 5).